**Processor Intel® Xeon® processor E5-2603v3** (6C/6T, 1.60 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: No, 6.4 GT/s, Mem bus: 1,600 MHz, 85 W, AVX Base 1.30 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2609v3** (6C/6T, 1.90 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: No, 6.4 GT/s, Mem bus: 1,600 MHz, 85 W, AVX Base 1.90 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2620v3** (6C/12T, 2.40 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: 2.60 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 1,866 MHz, 85 W, AVX Base 2.10

GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2623v3** (4C/8T, 3.00 GHz, TLC: 10 MB, Turbo: 3.30 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 1,866 MHz, 105 W, AVX Base 2.70

GHz, AVX Turbo 3.30 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2630Lv3** (8C/16T, 1.80 GHz, TLC: 20 MB, Turbo: 2.10 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 1,866 MHz, 55 W, AVX Base 1.50

GHz, AVX Turbo 2.10 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2630v3** (8C/16T, 2.40 GHz, TLC: 20 MB, Turbo: 2.60 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 1,866 MHz, 85 W, AVX Base 2.10

GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2637v3** (4C/8T, 3.50 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: 3.60 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 135 W, AVX Base 3.20

GHz, AVX Turbo 3.50 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2640v3** (8C/16T, 2.60 GHz, TLC: 20 MB, Turbo: 2.80 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 1,866 MHz, 90 W, AVX Base 2.20

GHz, AVX Turbo 2.80 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2643v3** (6C/12T, 3.40 GHz, TLC: 20 MB, Turbo: 3.60 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 135 W, AVX Base 2.80

GHz, AVX Turbo 3.40 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2650Lv3** (12C/24T, 1.80 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.10 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 65 W, AVX Base 1.50

GHz, AVX Turbo 2.10 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2650v3** (10C/20T, 2.30 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: 2.60 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 105 W, AVX Base 2.00

GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2660v3** (10C/20T, 2.60 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: 2.90 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 105 W, AVX Base 2.20

GHz, AVX Turbo 2.90 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2667v3** (8C/16T, 3.20 GHz, TLC: 20 MB, Turbo: 3.40 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 135 W, AVX Base 2.70

GHz, AVX Turbo 3.30 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2670v3** (12C/24T, 2.30 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.60 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 120 W, AVX Base 2.00

GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2680v3** (12C/24T, 2.50 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.90 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 120 W, AVX Base 2.10

GHz, AVX Turbo 2.80 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2683v3** (14C/28T, 2.00 GHz, TLC: 35 MB, Turbo: 2.50 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 120 W, AVX Base 1.70

GHz, AVX Turbo 2.50 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2690v3** (12C/24T, 2.60 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 3.10 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 135 W, AVX Base 2.30

GHz, AVX Turbo 3.00 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2695v3** (14C/28T, 2.30 GHz, TLC: 35 MB, Turbo: 2.80 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 120 W, AVX Base 1.90

GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2697v3** (14C/28T, 2.60 GHz, TLC: 35 MB, Turbo: 3.10 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 145 W, AVX Base 2.20

GHz, AVX Turbo 2.90 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2698v3** (16C/32T, 2.30 GHz, TLC: 40 MB, Turbo: 2.80 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 135 W, AVX Base 1.90

GHz, AVX Turbo 2.50 GHz)

**Intel® Xeon® processor E5-2699v3** (18C/36T, 2.30 GHz, TLC: 45 MB, Turbo: 2.80 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 145 W, AVX Base 1.90

GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)